Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 1

Description du logiciel

NOM DU PRODUIT : Compaq Office Server pour OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

DESCRIPTION

Compaq� Office Server pour OpenVMS� V6.0 est une amØlioration des versions prØcØdentes d’Office Server, ALL-IN-1� et MailWorks� . Il propose des services de messagerie et de collaboration puissants et Øvolutifs � un large ensemble de clients de messagerie sur OpenVMS Alpha et VAX, et des possibilitØs de communication avec un ensemble de rØseaux de messagerie et d’annuaires. Les principales nouvelles fonctions sont les suivantes :

• Support pour les Classeurs imbriquØs, jusqu’�

dix niveaux, accessible via les clients Outlook, IMAP4, Web et TeamLinks V5.0.

• Doublement du nombre de zones partagØes de

messagerie- SDAF - qui sont maintenant au nombre de dix.

• AmØlioration des performances du serveur

IMAP4.

• Dossiers vides en permanence.

Office Server prØsente des fonctions de gestion de groupes mixtes d’utilisateurs IMAP4, POP3, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows 95/98, Microsoftfi Windowsfi V3.11 et V3.1, Applefi Macintoshfi et de VT permettant aux petits dØpartements ou � l’ensemble de l’entreprise de communiquer, de partager des documents et de collaborer au bØnØfice d’une plus grande productivitØ.

Gr�ce au module de messagerie Ølectronique et au partage des documents sur les rØseaux grande distance, les utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des informations multimØdia qui ont ØtØ crØØes sur les postes de travail, les ordinateurs de dØpartements ou de l’entreprise. En outre, gr�ce � la base serveur et � des fonctions complŁtes de gestion du systŁme, le personnel de gestion nØcessaire est limitØ au strict minimum.

SUPPORT CLIENT TeamLinks

Services disponibles pour les clients TeamLinks Windows V3.0, V4.0, V4.5 et Macintosh V2.6.2 :

Office Server fournit des services de groupes de travail aux clients TeamLinks par l’intermØdiaire de liaisons TCP/IP, SLIP, DECnet� asynchrones ou AppleTalkfi (pØriphØriques Macintosh). Le serveur permet aux utilisateurs de TeamLinks d’accØder aux tiroirs, classeurs imbriquØs, documents, messages et listes de distribution des archives avec un minimum de formation nØcessaire pour les utilisateurs de VT dØj� familiarisØs avec ALL- IN-1 et MailWorks.

Les utilisateurs de postes de travail Windows et Macintosh ØquipØs des applications de production de leur choix, disponibles sur ces plates-formes, peuvent transfØrer des documents de tous types (y compris des documents multimØdia) dans les archives Office Server � des fins de stockage, ainsi qu’envoyer ces documents multi-support par le service de messagerie, � l’aide des listes de distribution existantes. Le partage des documents intØgral permet aux utilisateurs TeamLinks d’accØder � tout type de document situØ sur les systŁmes distants Office Server et ALL-IN-1 comme s’ils se trouvaient au niveau local.

Office Server V6.0 permet aux utilisateurs de clients hØtØrogŁnes (basØ sur le Web, IMAP4, POP3, Windows, Macintosh, VT) de coexister et de participer pleinement aux activitØs du groupe de travail.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalitØs offertes par les clients TeamLinks, reportez-vous

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 2

aux Descriptions de Produit Logiciel 63.25

(Windows) et 48.17 (Macintosh).

Remarque : Le niveau du service client peut Œtre

Øtendu au-del� de celui proposØ par le client

TeamLinks V4.5. Les dØveloppeurs d’application disposent d’une gamme complŁte d’interfaces

API (Application Programming Interfaces) dans le cadre du serveur d’archives et du serveur AIDA.

SUPPORT CLIENT MAPI

Office Server fournit des services de messagerie et de travail en groupe aux applications utilisant l’interface MAPI (Messaging Application

Programming Interface), telles que Outlook via le pilote MAPI de Compaq Office Server MAPI V6.0 et V7.0, livrØ sØparØment. La messagerie, les annuaires, les archives, les gestions de groupe, le glisser-dØplacer et les opØrations de conversion de documents sont pris en charge sur les systŁmes Windows 2000 32-bit, les postes de travail Windows NT V4. et les PC sous Windows

ME/98/95. Pour plus de dØtails concernant les fonctionnalitØs proposØes, reportez-vous � SPD :

61.43.04 pour V7.0 et 61.43.03 pour V6.0.

ACCES AU WORLD WIDE WEB

Les utilisateurs de rØseaux Internet ou intranet peuvent rØpondre, rØ-acheminer et envoyer des messages Ølectroniques tout en accØdant � leurs tiroirs, classeurs ou documents personnels - ainsi qu’� tous les documents pour lesquels ils disposent d’un droit d’accŁs - par l’intermØdiaire d’une connexion et d’un mot de passe via l’interface Web Compaq Office Server Web

Interface V6.0 et V7.0, livrØe sØparØment.

Les utilisateurs peuvent utiliser des navigateurs tels que Netscape Navigatorfi et Microsoft

Internet Explorer pour visualiser et tØlØcharger sur PC des documents et des messages depuis un cafØ Internet, par exemple.

En outre, tout document placØ dans un tiroir avec un accŁs "World Read" ou Internet est accessible partout dans le monde sur Internet (sous rØserve de murs de sØcuritØ et de logiciels d’accŁs requis). Aucun outil spØcialisØ HTML (Hypertext

Markup Language) de modØlisation d’application n’est requis sur le serveur pour "publier" des documents sur Internet. La mise � jour des documents nØcessite simplement de classer un nouveau document dans les archives pour un accŁs immØdiat sur le Web. Pour plus de dØtails, reportez-vous � SPD : 61,55.04 pour V7.0 et

61,55.03 pour V6.0.

Important : La protection de tous les documents contenus dans les archives Office Server peut

Œtre assurØe par l’intermØdiaire des fonctions de sØcuritØ inhØrentes. NØanmoins, si ces fonctions ne sont pas utilisØes, l’accŁs � Internet � partir d’Office Server peut gØnØrer un risque de

violation de sØcuritØ. Compaq dØcline toute responsabilitØ concernant la sØcuritØ des documents contenus dans Compaq Office

Server.

CLIENT ADMINISTRATOR D’OFFICE SERVER

Le client Administrator peut Œtre installØ sur

Windows 2000, les postes de travail Windows NT

V4.0 et les ordinateurs de bureau Intel Windows

98/95. Il fournit � l’administrateur systŁme une interface utilisateur graphique permettant d’effectuer de nombreuses t�ches administratives. La possibilitØ de gØrer entiŁrement le systŁme � partir de VT est maintenue, y compris toutes les fonctionnalitØs de gestion hØritØes d’ALL-IN-1 V3.2.

L’interface utilisateur graphique Administrator permet la gestion du systŁme dans les domaines suivants :

• Gestion des utilisateurs

- CrØation de comptes utilisateur

- Modification de comptes utilisateur

- Suppression de comptes utilisateur

- Changement de nom de comptes utilisateur

- Transfert d’utilisateurs

• Gestion du serveur

- Gestion des serveurs d’archives

- Gestion des serveurs AIDA

- Configuration des serveurs pour les Pannes et la RØpartition des charges

- Gestion des envois et des appels

• Gestion de la consignation

• ProcØdures de maintenance

• Gestion gØnØrale du systŁme

Le compte client Administrator tente automatiquement de se reconnecter au serveur de gestion en cas de redØmarrage automatique dß � une panne du serveur.

Le client Administrator est commun � l’installation complŁte d’Office Server et � l’option File Cabinet

Only (voir ci-dessous).

Remarque : Le compte client Administrator requiert un transport IP et ne prend en charge aucune version de DECnet.

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 3

SERVICES DE MESSAGERIE ET D’ANNUAIRES

Office Server est capable de communiquer avec un grand nombre d’agents de transfert de messages (MTA) et d’agents de systŁme d’annuaire (DSA).

MAILbus 400

Avec l’intØgration des ØlØments de l’interface X/Open� XAPI et XDS, les clients peuvent choisir le systŁme de messagerie MAILbus 400 sur systŁme Alpha X.400 (OpenVMS ou Compaq Tru64 UNIX� ) et les agents de service d’annuaire X.500 Compaq requis comme rØseau de messagerie et dØployer des agents de transfert de messages (MTA) et des agents de systŁme d’annuaire (DSA) oø et quand ils le souhaitent, avec des connexions locales ou ØloignØes aux systŁmes Office Server.

PMDF

Une autre solution consiste � utiliser PMDF de Process Software qui fournit un systŁme smtp/MIME fonctionnant sur AlphaServer� et accŁde directement � l’interface MRIF V2.0 d’Office Server, sans qu’il soit nØcessaire d’utiliser le routeur de messages. PMDF peut utiliser un grand nombre de services d’annuaires, y compris son propre (Innosoft) Distributed Directory Servier (IDDS) V4.4.1, ainsi que le profil rØseau, inclus dans Office Server. PMDF ne prend pas en charge les services d’annuaires rØpartis (DDS) du routeur de message.

LDAPv3

Office Server prend en charge le protocole Lightweight Directory Access (LDAP) V3, permettant ainsi d’utiliser des services d’annuaires LDAPv3 de plus en plus rØpandus. Sa mise en � uvre dans Office Server V6.0 permet l’utilisation du client VT et des utilitaires de gestion inclus dans Office Server pour charger les annuaires LDAP suivants :

• OpenVMS Enterprise Directory for eBusiness

V5.0

• Tru64 UNIX Enterprise Directory for eBusiness

V5.0

• Process Software (Innosoft) Distributed

Directory Server (IDDS) V4.4.1

• Netscape iPlanet Directory Server V4.0

• Novell NDS eDirectory 5

La recherche d’adresses est Øgalement prise en charge � partir de TeamLinks, des clients

Outlook, des explorateurs Web, de VT et des utilitaires de gestion d’Office Server.

Message Router/MAILbus 1

L’interface MRIF V2.0 Øtant Øgalement incluse, les utilisateurs peuvent continuer � utiliser Message Router for OpenVMS. La passerelle OpenVMSmail de Message Router permet aux utilisateurs d’Office Server d’Øchanger des messages avec les utilisateurs de l’utilitaire OpenVMS Personal Mail. Pour plus de dØtails, reportez-vous � la Description de Produit Logiciel de VAX Message Router for OpenVMS (SPD 26.33).

L’Øchange de messages avec Internet et les rØseaux intranet est possible � partir de MAILbus 400, PMDF et de Message Router. Les adresses de type Internet sont directement gØrØes par Office Server.

SERVEUR IMAP4

Le protocole IMAP4rev1 (Internet Messaging Access Protocol 4) est pris en charge normalement dans Office Server V6.0. Les utilisateurs peuvent accØder � leur classeur ARRIV�E ou a tout autre dossier � partir de clients de messagerie Internet standard, tels qu’Outlook Express et Netscape Communicator, � l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Lors de la connexion, les opØrations suivantes peuvent Œtre effectuØes sur les documents et les messages des archives : crØation, lecture, Ødition, modification des attributs, rØacheminement, rØponse et suppression. Le courrier traitØ est transfØrØ vers un serveur smtp "sendmail" prØdØfini, tel que Compaq TCP/IP Services ou MultiNetfi pour sa distribution. Office Server V6.0 propose dix niveaux d’imbrication.

SERVEUR POP3

Le protocole Post Office 3 est le protocole standard pris en charge par Office Server V6.0. Les utilisateurs accŁdent � leur classeur ARRIV�E par l’intermØdiaire de clients de messagerie Internet standard, tels qu’Eudora et Netscape, en indiquant un nom d’utilisateur et un mot de passe. Lors de la connexion, le contenu du classeur ArrivØe est tØlØchargØ vers le client pour pouvoir Œtre traitØ hors ligne. Lorsque l’utilisateur se reconnecte, le courrier traitØ est transfØrØ vers un serveur "sendmail" prØdØfini, tel que Compaq TCP/IP Services ou MultiNetfi pour Œtre distribuØ. Le serveur POP3 d’Office Server offre un grand nombre de fonctions supplØmentaires, comprenant :

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 4

• La capacitØ d’accØder � tout dossier personnel ou � tout tiroir partagØ Office Server et de tØlØcharger le contenu sur le client.

• GŁre l’option "delete/retain message on server". L’Øtat des messages restant sur le serveur peut Œtre configurØ.

• Conversion en format texte de messages et de documents WPS-PLUS (V4.2 et ultØrieure) et

WordPerfectfi (V4.2 et ultØrieure) au moment oø ils sont transmis au client.

• Disponible sous OpenVMS Alpha et VAX.

PARTAGE DES ARCHIVES

L’option de partage des archives est comprise dans Office Server en standard et permet aux utilisateurs de systŁmes distants d’accØder � des documents placØs dans des tiroirs et des dossiers spØcifiØs, comme s’ils Øtaient disponibles en local.

A mesure que les documents multimØdia de tout type deviennent plus grands et que les listes de distribution s’allongent, la possibilitØ d’accØder directement aux informations rØduit la charge sur le systŁme de messagerie et permet une amØlioration gØnØrale des performances. En gØnØral, les groupes d’utilisateurs sont avertis de l’existence d’un document dans un dossier local par un message, qui offre le choix d’y accØder ou pas.

Les utilisateurs ayant les privilŁges appropriØs, les administrateurs et les gestionnaires du systŁme sont en mesure de dØfinir des listes et des contr�les d’accŁs, afin de garantir que seuls les individus et les groupes d’utilisateurs autorisØs peuvent accØder � des documents et messages situØs dans tiroirs et des dossiers dØfinis.

Dans ALL-IN-1, cette fonction correspond � l’option Distributed Sharing (SPD : 36.97).

UTILITAIRE DE MIGRATION MAILWORKS

Office Server V6.0 comprend des outils de migration serveur qui permettent la migration de donnØes utilisateurs et la mØmoire de messages

MailWorks OpenVMS vers Office Server. Les utilisateurs peuvent installer Office Server sur site sur leur systŁmes VAX et Alpha ou sur de nouveaux systŁmes Alpha et copier la mØmoire de messages en format Office Server, ce qui utilise beaucoup d’espace disque ou renommer la mØmoire de messages sans nØcessitØ d’espace disque supplØmentaire. La copie du contenu garantit que l’environnement MailWorks original reste inchangØ.

Remarque : Il est vivement recommandØ de faire une copie de sauvegarde complŁte du systŁme

MailWorks avant d’effectuer la migration vers

Office Server.

L’utilitaire de migration comprend :

• Un outil de vØrification avant la migration. Cet outil dØtecte les donnØes importantes pour la migration et tout conflit pouvant survenir.

• Une capacitØ de migration simultanØe d’un ou de plusieurs utilisateurs, effectuØe par l’administrateur systŁme.

• Une capacitØ de migration de profils utilisateurs, d’archives et de carnets d’adresses personnels.

• La prØservation de l’intØgritØ des messages.

Des instructions dØtaillØes relatives � la migration depuis MailWorks OpenVMS Øtaient contenues dans le kit de mise � jour Office Server V4.0A et sont Øgalement comprises dans le kit complet

V6.0.

ARCHIVES/GESTION DES ARCHIVES

Les archives Office Server V6.0 vous permettent d’imbriquer des dossiers jusqu’� 10 niveaux et de crØer des dossiers vides. Il s’agit d’un rØfØrentiel de fichiers entiŁrement multimØdia. Des documents et des messages de tout type (HTML,

MP3, PostScriptfi, DOC, XLS, PPT, MPP, JPEG,

MPEG, vidØo, audio, ASCII, ainsi que d’autres formats) peuvent Œtre classØs dans les archives.

TolØrance des dØfaillances et RØpartition des charges

Les archives tolŁrent les dØfaillances, ce qui signifie que dans le cas d’un redØmarrage dß � une panne du serveur des archives ou du serveur AIDA, Office Server tente automatiquement de se reconnecter aux clients

TeamLinks V4.5, V5.0 et Outlook.

Il est Øgalement possible d’indique le nombre maximum de connexions client � chaque serveur

FCS et AIDA, permettant ainsi de rØpartir la charge entre plusieurs serveurs, UC et noeuds d’un cluster. De plus, des clients donnØs peuvent

Œtre automatiquement connectØs aux serveurs peu chargØs, assurant ainsi des temps de rØponse trŁs performants � des utilisateurs prØcis.

La gestion de ces fonctionnalitØs s’effectue � partir du client Administrator et n’est pas rØalisable depuis un VT.

FonctionnalitØs Øtablies

Les archives sont basØes sur un systŁme de partage selon lequel, lorsqu’un message est

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 5 envoyØ � plusieurs destinataires sur le systŁme local, celui-ci n’est pas copiØ pour chaque destinataire, mais des pointeurs permettent aux destinataires de consulter une copie unique du message. Ce systŁme de copie unique offre deux avantages, � savoir une meilleure performance et une rØduction de l’espace disque requis.

Les archives ont la mŒme fonction qu’une armoire de bureau : les tiroirs contiennent des documents placØs dans des classeurs. Chaque classeur peut avoir jusqu’� dix niveaux d’imbrication, proposant de la sorte une mØthode plus structurØe pour conserver les informations. Les classeurs sont rangØs par ordre alphabØtique et les documents par date de crØation, le premier document Øtant le plus rØcent.

Dans un systŁme utilisant les Classeurs imbriquØs, les utilisateurs VT pourront encore consulter tous les classeurs, et accØder � tous les messages et les documents comme dans les versions prØcØdentes. Cependant, les Classeurs imbriquØs seront prØcØdØs du symbole "~".

Les informations associØes � chaque document, telles que le titre, la date de crØation, le numØro du document, l’auteur, les mots-clØs et le type de structure sont mises � jour dans les archives. Des options permettent � l’utilisateur de mettre � jour et de gØrer le contenu de ses archives. Celui-ci peut imprimer ou dØtruire plusieurs documents � la fois. Celui-ci peut imprimer ou dØtruire plusieurs documents � la fois. Il lui est Øgalement possible de sØlectionner des documents en fonction de critŁres qu’il aura luimŒme dØfinis.

Les documents peuvent Œtre reclassØs, rØaffectØs � plusieurs endroits ou copiØs, individuellement ou par classeur. Les informations qui leur sont associØes, telles le titre et les mots-clØs, peuvent Œtre modifiØes. Lorsqu’un document est rØaffectØ � plusieurs emplacements au sein d’un mŒme classeur, seule une copie du corps du document est stockØe afin de minimiser l’espace de stockage.

Les documents dØtruits par l’utilisateur sont placØs dans la Corbeille, jusqu’� ce que celle-ci soit vidØe de son contenu.

Les archives permettent d’accØder � des documents par un mØcanisme commun, indØpendamment du format de ces documents. Tous les types de document sont virtuellement pris en charge, y compris les documents multimØdia. En outre, tous les attributs X.400 P2 peuvent Œtre stockØs dans les archives Office Server.

La fonction de rØservation consent � chaque utilisateur de protØger un document auquel il souhaite apporter un certains nombre de changements, sur site ou � distance, afin d’empŒcher d’autres utilisateurs de le modifier.

Lorsqu’un document est rØservØ, les autres utilisateurs peuvent lire ce document sans l’Øditer.

Le systŁme de traitement de documents opŁre une distinction nette entre le format rØvisable et le format final des documents. Ce systŁme distingue donc le formatage et l’impression, ce qui permet d’effectuer le formatage indØpendamment de l’impression.

Mail Janitor

Une fonction mail janitor utility est incluse au produit de base. Elle permet � l’administrateur systŁme de reclasser les anciens messages des classeurs READ et OUTBOX vers le classeur WASTEBASKET de l’’utilisateur. L’administrateur peut notamment dØfinir une durØe de conservation maximale des messages dans ces classeurs (60 jours par dØfaut), ainsi qu’un nombre maximal de messages � dØtruire par classeur. Des options dØfinies dans le profil et la configuration permettent de prØvoir (ou d’annuler) les actions par dØfaut en fonction du nombre de messages et de la durØe d’absence de l’utilisateur.

La gestion de la fonction Mail Janitor peut Œtre effectuØe depuis le client Administrator V5.0 ainsi que depuis VT.

Checkmail

Cette fonction permet de vØrifier, avant le lancement d’Office Server, si des messages non lus ou non envoyØs figurent dans le tiroir par dØfaut et d’en informer l’utilisateur, le cas ØchØant.

Zones communes

Les utilisateurs peuvent crØer des tiroirs communs permettant � d’autres utilisateurs de lire et d’Øditer des documents partagØs. Des paramŁtres de gestion de l’accŁs permettent au propriØtaire d’un tiroir de dØterminer quels utilisateurs ou groupes d’utilisateurs ont accŁs � ce tiroir et les opØrations qu’ils peuvent effectuer. Certaines actions simultanØes sont interdites lorsqu’un utilisateur modifie un document commun. Ainsi, les autres utilisateurs qui tentent d’Øditer le mŒme document sont informØs que le document est en cours d’utilisation.

La fonction de rØservation permet � un utilisateur d’Outlook de TeamLinks ou de VT de rØserver un document dans les archives avant de le tØlØcharger sur sa station de travail, indiquant ainsi � tous les autres utilisateurs ayant accŁs � ce document qu’il est en cours de modification. Toute personne essayant par la suite d’Øditer le

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 6

document est informØe que celui-ci est rØservØ par une autre personne, et que seul un accŁs en lecture est permis. Tout autre type d’accŁs ne sera possible qu’une fois le document modifiØ et libØrØ.

Les utilisateurs disposant des paramŁtres de profil appropriØs peuvent dØfinir un ensemble d’utilisateurs en tant que groupe. Des groupes multiples peuvent Œtre crØØs. Les groupes disposent de privilŁges d’accŁs prØcis aux documents ou aux tiroirs communs. Des membres peuvent Œtre ajoutØs ou retirØs d’un groupe et les droits d’accŁs associØs sont automatiquement attribuØs ou retirØs. Les utilisateurs peuvent aussi vØrifier � quel groupe ils appartiennent.

MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Les informations suivantes sont spØcifiques � l’accŁs au client Office Server VT et dØcrivent les fonctions disponibles. La plupart de ces fonctions sont accessibles � partir de TeamLinks et d’applications utilisant MAPI. Consultez le document SPD correspondant pour obtenir une liste complŁte des fonctionnalitØs de chaque produit.

La messagerie Ølectronique permet aux diffØrents utilisateurs de communiquer. Ceux-ci peuvent crØer, Øditer, lire, imprimer, dØtruire, envoyer et rØ-acheminer des messages. Les en-tŒtes de messages (c’est-�-dire le destinataire, l’objet et la classification) peuvent Œtre ØditØs de la mŒme fa�on que le texte du message avant l’envoi.

Lorsqu’il crØe un message, l’utilisateur doit en indiquer le(s) destinataire(s). Facultativement, il peut Øgalement indiquer les destinataires auxquels il souhaite faire parvenir une copie, ou une copie conforme invisible (CCI), du message.

En outre, il peut spØcifier une date d’expiration, ainsi que l’importance (Faible, Normale ou

Grande) et la classification (Non classifiØ,

Confidentiel, PrivØ ou Personnel) de chaque message envoyØ. La messagerie Ølectronique aussi offre la possibilitØ d’utiliser des diminutifs

(connus de l’expØditeur uniquement) ainsi que des listes de distribution.

L’utilisateur peut rØpondre aux messages re�us et les rØ-acheminer (ou les deux). Les rØponses peuvent Œtre adressØes uniquement � la personne ayant envoyØ le message ou � tous ses destinataires. Il peut Øgalement demander confirmation de la rØception ou de la lecture du message et affecter diffØrentes prioritØs d’expØdition : express, normal ou lent. Il peut programmer l’envoi d’un message � une heure dØterminØe.

Les messages sont affichØs et traitØs exactement comme les autres documents. Ils sont rØpertoriØs

dans des classeurs par Office Server en fonction de leur Øtat : arrivØ, lu, crØØ ou envoyØ.

Lorsqu’un message a ØtØ envoyØ, un exemplaire de ce message (par systŁme ou par grappe) est partagØ par l’expØditeur et le destinataire. Cet exemplaire ne peut Œtre ØditØ. Il peut cependant

Œtre reclassØ dans un ou plusieurs classeurs des archives de l’utilisateur.

Un message classØ dans les archives peut Œtre envoyØ � d’autres utilisateurs. Il est possible de faire suivre automatiquement vers un autre destinataire tous les messages qui arrivent ou encore, de crØer un message de rØponse automatique qui sera envoyØ en rØponse � tout le courrier entrant (par exemple type "Je suis absent jusqu’au. . .").

Toutes les opØrations effectuØes par les utilisateurs s’exØcutent correctement dans des environnements communs et dØcentralisØs. Les opØrations de messagerie se dØroulent toujours dans le tiroir PRINCIPAL de l’utilisateur, quel que soit le contexte prØcØdent.

Office Server peut afficher l’index des documents joints � un message, ainsi qu’un groupe d’options destinØes � l’impression ou � la lecture de chaque document joint.

Les documents joints peuvent Œtre classØs comme texte rØvisable ou comme messages � rØexpØdier.

L’option AccŁs � la messagerie d’un utilisateur

(AMU) permet � un utilisateur d’effectuer des opØrations de messagerie au nom d’un autre utilisateur, comme une secrØtaire pour un directeur. L’option Autorisation d’accŁs aux messages (AAM) permet � un utilisateur d’autoriser d’autres utilisateurs � traiter son courrier. L’en-tŒte du message contient les deux noms d’utilisateur lorsqu’un message est envoyØ.

La fonction d’adressage inclut :

• La reconnaissance automatique d’une adresse

Internet.

• Un support X.400 intØgral.

• Le support continu de l’adressage de type

Routeur de messages pour une compatibilitØ amont et un minimum de gŒne pour l’utilisateur, mŒme si le systŁme de messagerie a ØtØ remplacØ par MAILbus 400.

• La possibilitØ de crØer une liste de distribution

� partir d’une liste d’adresses contenues dans l’en-tŒte d’un message re�u.

• Le support des diminutifs (mŒme longs), la manipulation des adresses Ølectroniques longues sur les messages envoyØs ou re�us par l’intermØdiaire de passerelles vers d’autres systŁmes de messagerie, et la possibilitØ de

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 7 crØer un diminutif pour l’expØditeur d’un message.

ANNUAIRES

Les annuaires facilitent l’accŁs et la mise � jour d’informations indispensables aux utilisateurs. L’utilisateur a la possibilitØ de consulter un annuaire de numØros de tØlØphone et d’adresses qui est gØrØ par l’administrateur systŁme. Un annuaire de tous les utilisateurs d’Office Server peut Øgalement Œtre consultØ.

Il est Øgalement possible de constituer des listes personnelles de numØros de tØlØphone, de diminutifs et des listes de distribution.

Avec l’adoption de MAILbus 400 comme systŁme de messagerie, les services d’annuaire sont assurØs par Enterprise Directory for eBusiness aka Compaq X.500. Veuillez vous rØfØrer au SPD 40.77.

Si vous installez Enterprise Directory for eBusiness ou MAILbus Directory Service, Office Server permet d’effectuer des recherches dans les annuaires de la messagerie en fonction de diffØrents critŁres tels que le nom, le service, le lieu de travail et la sociØtØ.

Voir aussi section sur le support LDAP, plus haut dans ce document.

GESTION DU SYSTEME

Les utilitaires de gestion du systŁme, accessibles � partir de VT, complŁtent les fonctionnalitØs offertes par l’interface utilisateur graphique Administrator et permettent d’effectuer des t�ches de maintenance quotidiennes, telles que :

• L’organisation des procØdures de maintenance

• La gestion des imprimantes

• La maintenance directe des profils

NETWORK.DAT, Enterprise Directory, LDAP et DDS

• La gestion des quotas des zones partagØes

Un administrateur systŁme peut nommer un utilisateur administrateur systŁme pour les t�ches de gestion suivantes :

• Serveurs des archives et serveurs AIDA pour

la prise en charge de clients PC et Macintosh et d’autres composants d’Office Server

• Comptes des utilisateurs (crØation, destruction,

transfert, changement de nom)

• Processus Sender/Fetcher du systŁme de

messagerie et gestion des files d’attente

• Archivage des documents

• Listes de distribution du systŁme

• Tiroirs, y compris la restriction de crØation de

tiroirs d’utilisateurs individuels

• Mail janitor

• Suppression d’impression des listes de

distribution

• Programmation des procØdures de

maintenance

• Production des rapports d’exception et

d’information

• ArrŒts du systŁme Office Server

Les administrateurs d’Office Server ne requiŁrent pas de privilŁges systŁme OpenVMS.

Office Server comporte Øgalement un utilitaire statistique qui permet aux responsables du systŁme de rØunir des donnØes sur l’utilisation des ressources au cours des sessions Office Server pour des ØvØnements prØdØfinis. Les dØveloppeurs d’applications peuvent dØfinir et crØer leurs propres statistiques supplØmentaires. Ces statistiques enregistrent le nombre d’accŁs au programme de statistiques, le taux d’utilisation de l’unitØ centrale, le nombre d’E/S directes, le nombre d’E/S en mØmoire tampon et les besoins de page.

IMPRESSION

La fonction d’impression permet � l’utilisateur de prØciser la destination du document, le nombre d’exemplaires et le format d’impression. Il peut lancer l’impression vers n’importe quelle imprimante accessible aux utilisateurs, dans un autre document ou au terminal. L’impression Øtant gØrØe en arriŁre-plan par le systŁme, le terminal reste disponible pour tout travail non liØ � l’opØration en cours.

Une fonction de vØrification du type d’imprimante permet de dØterminer si l’imprimante demandØe accepte le format final du document.

Au cours d’une opØration d’impression, il est possible de sØlectionner les options courantes et les options LPS et PS (LPS20, LPS40, PS17 et PS32). Pour une plus grande facilitØ d’utilisation, il est prØfØrable de recourir aux styles d’impression dØfinis par le systŁme ou par l’utilisateur.

Suppression de l’impression d’une liste de distribution

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 8

La suppression d’une liste de distribution lors de la lecture et/ou de l’impression d’un message dØpend des prØfØrences dØfinies par l’utilisateur.

GESTION DES FILES D’ATTENTE

Office Server permet aux utilisateurs d’intervenir sur les travaux d’impression, les travaux diffØrØs et ceux de type serveur. Gr�ce aux fonctions de sØlection multiple dans les index, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur des travaux, les supprimer, Øditer leurs attributs et redØmarrer ceux qui sont en cours d’exØcution.

La gestion des files d’attente et des travaux peut

Œtre effectuØe par Office Server. Le responsable systŁme peut affecter un ou plusieurs utilisateurs

� la gestion de files d’attente locales et rØacheminer les travaux sur des files d’attente diffØrentes.

PROFIL D’UTILISATEUR

Chaque utilisateur dispose d’un profil d’utilisateur spØcifiant les paramŁtres de son compte.

L’utilisateur de VT peut consulter son profil et y modifier certains ØlØments tels que le nom, l’adresse, le numØro de tØlØphone, le service ou le poste. Les informations dØcrivant sa maniŁre de travailler (semaine et heures de travail, type d’Øditeur, notification des nouveaux messages et envoi d’accusØs de lecture) peuvent Øgalement

Œtre mises � jour.

C’est le responsable systŁme qui gŁre les privilŁges accordØs aux utilisateurs, l’annuaire par dØfaut et l’accŁs aux bibliothŁques d’Øcrans.

ENVIRONNEMENT MULTILINGUE

Office Server a ØtØ con�u pour fonctionner dans un environnement multilingue. Si la mise � niveau est effectuØe depuis Office Server V5.0, les PAK de langues primaire et secondaire ne doivent pas Œtre supprimØs du systŁme. Les PAK de langues secondaires doivent Œtre prØsents sur le systŁme tout au long du dØploiement d’Office

Server V6.0.

La prise en charge multilingue est sujette � la disponibilitØ des traductions. Office Server peut

Œtre dØployØ dans un rØseau multilingue et peut prendre en charge des opØrations multilingues sur un mŒme systŁme. Cependant, tous les kits de langue, y compris le kit Anglais amØricain et britannique doivent avoir la mŒme version.

TRAITEMENT DE TEXTE

L’application de traitement de texte permet aux utilisateurs de VT et d’Ømulations de terminal de crØer, d’Øditer, d’imprimer, de supprimer et de lire

des documents. L’Øditeur fourni avec Office

Server est EVE avec les touches EDT� .

CONVERSION DE DOCUMENTS

Office Server prend en charge les types de donnØes suivants :

• Rich Text Format (RTF)

• WK1, WK3, DIF, MacWritefi, DX� , WPL,

PICT, WordPerfect

• PS - format de document final PostScript

Office Server permet de lire tous ces formats, � l’exception de PostScript. La fonction de conversion CDA� est utilisØe pour convertir de/vers les types de donnØes mentionnØs cidessus.

Les utilisateurs peuvent transmettre et recevoir ces types de documents par l’intermØdiaire de la messagerie, les classer dans leurs archives, ainsi que les lire, les imprimer, les copier et les convertir. La qualitØ de l’affichage de ces documents dØpend des utilitaires CDA propres au systŁme OpenVMS. Office Server utilise le formateur de caractŁres CDA, ce qui donne de meilleurs rØsultats et permet l’inclusion des documents qui font l’objet de rØfØrences externes.

Office Server imprime les documents CDA en

PostScript si l’imprimante de destination accepte ce format. Si ce n’est pas le cas, Office Server convertit les documents au format ASCII avant l’impression.

Lorsqu’un utilisateur tente d’Øditer un document

CDA � l’aide d’un Øditeur standard, il obtient un message l’informant que ce type de document n’est pas reconnu. Dans ce cas, il a la possibilitØ de convertir le document CDA dans un format acceptØ, puis de l’Øditer. Cette opØration peut toutefois faire dispara�tre certains attributs de formatage.

Les conversions sur Alpha nØcessitent l’installation de DECwindows� V1.2, et la version minimum requise de CDA$ACCESS.EXE et DDIF$CC_VIEWSHR.EXE est V1.8.

Les conversions sur VAX nØcessitent l’installation de CDA Converter Library V2.2 qui installe

Øgalement CDA Run-Time Services V1.0. La version minimum requise de CDA$ACCESS.EXE et DDIF$CC_VIEWSHR.EXE est V1.7.

FONCTIONS SPECIFIQUES VT

Office Server offre une interface VT pour les utilisateurs de VT souhaitant effectuer une migration � partir de MailWorks OpenVMS. Cette

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 10

• Terminaux de la sØrie VT100� (VT100,

VT100W, VT101, VT102, VT125) ou terminaux en mode Ømulation VT100

Remarque : Certaines des nouvelles fonctions d’Office Server ne sont pas accessibles � partir des terminaux VT100 et VT100W. Pour plus de dØtails sur les capacitØs du terminal, reportezvous au manuel VT appropriØ.

• Terminaux de la sØrie VT200 (VT220� ,

VT240, VT241) et terminaux supportant le mode Ømulation VT200

• Terminaux de la sØrie VT300� (VT320� ,

VT330� , VT340� ) et terminaux prenant en charge le mode Ømulation VT300

• Terminal vidØo VT420 en mode texte

• Terminal vidØo VT500 en mode texte

• Terminal VT1000� en mode Ømulation VT300 ou en mode DECwindows DECterm�

• Tous les PC Compaq en mode Ømulation

VT220 ou VT300

• Terminaux de la sØrie VAXstation

Imprimantes

Office Server peut soumettre des travaux d’impression � presque toutes les imprimantes dØfinies dans la file d’attente d’impression

OpenVMS.

La prise en charge de diffØrentes fonctionnalitØs d’imprimante varie selon l’application utilisØe.

• Personnelles :

LA70, LA75� Plus

DEClaser� 1100, DEClaser 1152

LA310, LA424

• Imprimantes PC (Ømulation de terminal) :

EPSONfi LQ-105#, HPfi DeskJetfi500#,

IBMfi Proprinterfi X24E#, NEC PinWriterfi

6300#, Okidata Microline 393+#, Panasonic KX-

P1180#, Toshibafi ExpressWriter 400#

• PartagØes :

DEClaser 3500, DEClaser 2100/plus, DEClaser

2150/plus

• DØpartementales :

LP11, DEClaser 3200/plus, DEClaser 3250/plus,

Turbo PrintServer� 20, PrintServer 17,

PrintServer 32

# indique que cette imprimante a ØtØ remplacØe, mais qu’aucun test n’a ØtØ effectuØ pour vØrifier que toutes les caractØristiques des modŁles de remplacement sont supportØes.

Remarque : Compaq Digital reconna�t qu’un grand nombre de PC, BIOS PC, interfaces rØseau et logiciels rØseau peuvent Œtre dØployØs conjointement � des ordinateurs PC ou

Macintosh utilisant Compaq Office Server, toutes versions confondues. Compaq a remarquØ que certaines combinaisons de ces produits tiers gØnŁrent des comportements incorrects, pouvant entra�ner des problŁmes intermittents ou permanents pour l’utilisateur ou l’administrateur systŁme. Si de telles situations se produisent,

Compaq se rØserve le droit de recommander des combinaisons ØprouvØes des produits mentionnØs pour rØsoudre les problŁmes d’interfonctionnement rencontrØs par ses clients.

En outre, Compaq ne pourra en aucun cas Œtre tenu d’assurer le support des combinaisons de produits tiers utilisØes conjointement � une version d’Office Server si ces derniŁres sont connues pour gØnØrer des problŁmes ou pour fonctionner de maniŁre incorrecte sur les sites de ses clients.

ESPACE DISQUE REQUIS

Veuillez consulter le manuel Office Server V6.0

Installation Guide pour conna�tre l’espace disque nØcessaire.

ENVIRONMENT VAXCLUSTER

Ce produit est parfaitement est entiŁrement pris en charge lorsqu’il est installØ dans un environnement VAXcluster ou VMScluster, � condition que celui-ci bØnØficie de toutes les licences nØcessaires et en cours de validitØ, et dans les limites de la Description de Produit

Logiciel (SPD) OpenVMS Cluster Software

(29.78). Ces environnements comprennent les clusters VAX seulement, AlphaServer seulement et mixtes AlphaServer/VAX.

AVERTISSEMENT : Un cluster se compose uniquement de systŁmes VAX ou AlphaServer ou d’un mØlange des deux, tous les noeuds du cluster sur lesquels fonctionne Office Server doivent faire rØfØrence � un seul et unique jeu de dØfinitions logiques "OA$" et � un seul et unique fichier SYSUAF.

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 11

LOGICIELS REQUIS

OpenVMS VAX OpenVMS Alpha

OpenVMS pour VAX OpenVMS pour Alpha V7.1 ou supØrieures V7.1-2 ou supØrieures

DECnet-VAX end-node DECnet V1.5 pour V5.5 pour OpenVMS Alpha

Logiciels en option

• MAILbus 400 Message Transfer Agent pour

OpenVMS V2.0

• OpenVMS Enterprise Directory pour eBusiness

V5.0 (compris dans OpenVMS V7.3)

• Compaq X.500 Directory Service pour

OpenVMS, V4.0 et V3.1

• Tru64 UNIX Enterprise Directory pour

eBusiness V5.0

• Compaq X.500 Directory Service pour Tru64

UNIX, V4.0 et V3.1

• MAILbus 400 API V2.0c

• XMR - MAILbus 400 to Message Router

gateway V1.2

• MAILbus 400 smtp gateway V2.2 et V2.3 pour

Compaq Tru64 UNIX

• TeamLinks Mail pour Microsoft Windows V5.0,

V4.5, V4.0, V3.0

• TeamLinks Mail pour Macintosh V2.6.2 (la

seule version prØparØe au passage � l’an 2000)

• Compaq Office Server MAPI Driver V6.0 et

V7.0

• Compaq Office Server Web Interface V6.0 et

V7.0

• PATHWORKS� for DOS V5.0 ou ultØrieure

• PATHWORKS for OpenVMS VAX V5.0 ou

ultØrieure and/or* PATHWORKS V5.0 ou ultØrieure for OpenVMS Alpha

• VAX Message Router V3.5. Non disponible sur

OpenVMS Alpha

• VAX Message Router OpenVMS Mail Gateway

V3.5. Non disponible sur OpenVMS Alpha

• DECnet-PLUS pour OpenVMS V6.2 ou

supØrieure

Remarque : les noms de noeud longs ne sont pas pris en charge.

• Une des piles JSB TCP/IP prises en charge

• Compaq � TCP/IP Services pour OpenVMS V5.0 ou supØrieure

• Process Software MultiNet V4.3 ou ultØrieure

• Process TCPwarefi V5.4 ou ultØrieure

• Tout produit prenant en charge WinSockets API et PATHWORKS ou DEC TCP/IP Services for OpenVMS

• Pour la prise en charge de CDA VAX - CDA Converter Library for OpenVMS V2.2 (VAX seulement)

• Pour la prise en charge de CDA Alpha - DECwindows V1.2 pour OpenVMS Alpha

* et/ou indique que ce logiciel est disponible pour les systŁmes OpenVMS Alpha et OpenVMS VAX et que les deux versions peuvent Œtre nØcessaires sur des clusters � architecture mixte, en fonction des besoins du client.

Il est conseillØ aux clients de contacter les fournisseurs de tout produit tiers intØgrØ pour obtenir des informations sur la compatibilitØ avec Office Server sous VAX et Alpha ou de contacter � leur reprØsentant Compaq local pour des informations spØcifiques sur les produits en couches et leur fonctionnement avec Compaq Office Server V6.0.

LICENCES

Compaq Office Server V6.0 prend en charge deux types de licences qui s’excluent mutuellement :

• Pour les clients migrant depuis Office Server V5.0 qui possŁdent une licence traditionnelle en raison de l’hØritage ALL-IN-1, les licences clusterwide, � usage illimitØ et utilisateur (licences paratgØes et personnelles) appliquØes via des PAK (Product Authorization Keys) sont maintenues et aucune modification de licence n’est nØcessaire, ce qui Øvite toute dØpense d’administration. ALL-IN-1 V3.2, configurØ pour l’an 2000, est toujours compris dans le catalogue prix et les licences existantes peuvent encore Œtre commandØes.

• Pour :

- de nouveaux dØploiements d’Office Server et

- les clients de MailWorks migrant vers Office Server

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 12

La licence CAL (Client Access Licensing) est obligatoire.

Client Access Licensing

Client Access Licensing (CAL) prØsente l’avantage financier d’accorder � un utilisateur les droits d’accŁs au systŁme Office Server et aux clients Compaq avec une seule licence. Par exemple, une licence CAL permet � un utilisateur d’accØder aux fonctionnalitØs d’Office Server � partir de Compaq TeamLinks, de Compaq MAPI

Driver, d’un explorateur Web ou d’un client VT sans faire l’acquisition du logiciel client lui-mŒme.

Cependant, si un client est dØveloppØ par un fournisseur tiers, les droits d’installation de ce client sur le PC doivent Œtre acquis auprŁs de ce fournisseur, Øtant donnØ que ceux-ci ne sont pas accordØs par la licence Compaq Office Server

CAL.

Une licence CAL peut sans exception Œtre acquise par chaque utilisateur enregistrØ dans le profil Office Server, c’est-�-dire, qu’� tout moment, un utilisateur enregistrØ doit Œtre disposer d’une licence CAL. Les CAL peuvent

Œtre dØplacØes d’un systŁme � un autre selon la fluctuation du personnel, mais le nombre de CAL prØsent sur chaque site doit Œtre Øgal ou supØrieur au nombre d’utilisateurs enregistrØs du site.

Remarque : Dans les clusters OpenVMS, les licences traditionnelles et la licence Client Access

Licensing ne peuvent pas coexister. Par exemple, un systŁme Office Server fonctionnant sous licence CAL ne doit pas Œtre ajoutØ � un cluster Office Server fonctionnant sous les licences � usage illimitØ ou utilisateur.

Licences systŁme Office Server

Outre les licences CAL, chaque installation Office

Server doit disposer d’une licence (systŁme)

Office Server (UPI 5TB). Pour l’utilisation d’Office

Server sur des clusters OpenVMS, une licence systŁme (QM-5TB9A-*A) est requise pour chaque systŁme OpenVMS du cluster.

Chaque kit Office Server (QB-5TBPA-SA) comprend la licence, le support et la documentation Office Server, ainsi que le support, la documentation et la licence pour installer Office Server Administrator client (UPI

5TC). Des clients Administrator supplØmentaires peuvent Œtre installØs avec l’acquisition de licences supplØmentaires (QM-5TC9A-AA).

Clients bØnØficiant d’accords de services

Compaq

Tous les clients de MailWorks, ALL-IN-1 et Office

Server payant pour Compaq Media et

Documentation Distribution Service (MDDS) recevront Office Server V6.0 media, la

documentation et les licences en tant que partie des contrats.

Office Server V6.0 peut Œtre commandØ sØparØment et livrØ depuis un des centres de fabrication Compaq. Office Server V6.0 sera

Øgalement distribuØ sur OpenVMS Alpha et VAX

Software Product Libraries, anciennement

CONDIST.

Migration de MailWorks et ALL-IN-1 vers

Office Server

Les clients de MailWorks doivent remplacer les licences existantes comprises avec Office Server et faire l’acquisition d’une licence CAL pour chaque utilisateur/abonnØ sur chaque systŁme.

Clients ne bØnØficiant pas d’accords de service

Les clients ne bØnØficiant pas d’un accord de support Compaq doivent s’adresser � leur responsable de compte Compaq ou � leur partenaire Compaq pour obtenir des informations sur la migration vers Office Server V6.0.

Tableau 1

Compaq Office Server pour OpenVMS V6.0

NumØro de la commande Description

Licences, support et documentation

QM-5TB9A-AA Une licence serveur

QB-5TBPA-SA Une licence serveur, support, documentation

QB-5TBPA-SB Une licence serveur, support, doc.+ 25 CAL

QB-5TBPA-SC Une licence serveur, support, doc.+ 100 CAL

QB-5TBPA-SD Une licence serveur, support, doc.+ 500 CAL

QB-5TBPA-MA Une licence de mise � niveau serveur, support, doc.

QM-5TB9A-CA Une licence de mise � niveau serveur

QA-5TBAA-GZ Kit de documentation

Compaq Office Server

QM-5TD9A-AA Une licence Client Access

License

QM-5TD9A-AB 25 licences Client Access

Licenses

QM-5TD9A-AC 50 licences Client Access

Licenses

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 13

QM-5TD9A-AD 100 licences Client Access Licenses

QM-5TD9A-AE 500 licences Client Access Licenses

QM-5TD9A-CA Une licence de mise � niveau Client Access License

QM-5TD9A-CB 25 licences de mises � niveau Client Access Licenses

QM-5TD9A-CC 50 licences de mises � niveau Client Access Licenses

QM-5TD9A-CD 100 licences de mises � niveau Client Access Licenses

QM-5TD9A-CE 500 licences de mises � niveau Client Access Licenses

QM-5TC9A-AA Une licence client Administrator

QM-5TC9A-CA Une licence client Administrator de mise � niveau

QB-5TCAA-SA Licence client Administrator, support, documentation

QB-5TCAA-MA Licence client Administrator de mise � niveau, support, documentation

Services liØs au produit

QT-5TB9A-TA Licence pour nouvelle version d’Office Server

QT-5TBPA-X* Office Server et packages CAL

QT-5TBAA-KZ Documentation

QT-5TC9A-TA Licence de nouvelle version du client Administrator

QT-5TC9A-XA Service client Administrator

QT-5TD9A-T* CAL

* Indique les ØlØments variables. Pour plus d’informations sur les licences, les services et les supports de distribution disponibles, reportezvous � la liste de prix appropriØe.

LICENCES

Ce logiciel est fourni en conformitØ avec les Conditions GØnØrales de Vente des licences logicielles de Compaq Computer Corporation. Pour de plus amples renseignements sur les licences et les conditions gØnØrales des contrats proposØs par Compaq, contactez votre reprØsentant Compaq local.

Restriction

Une connexion � Office Server par l’intermØdiaire de TeamLinks, d’un explorateur Web ou de MAPI Driver ne peut pas Œtre Øtablie si le compte Office Server est basØ sur un compte sur lequel plusieurs utilisateurs Office Server partagent un mŒme compte OpenVMS. Chaque utilisateur de TeamLinks, de MAPI Driver et de l’explorateur Web doit disposer d’un compte Office Server individuel.

Notez Øgalement que :

• Tout utilisateur d’Office Server doit Œtre un utilisateur enregistrØ de OpenVMS et d’Office Server et son nom doit figurer dans le profil Office Server.

• Les clients non Compaq accØdant � Office Server par les API, le pilote MAPI ou autre publiØs, doivent aussi Œtre enregistrØs comme utilisateurs d’OpenVMS et d’Office Server.

Utilitaire de gestion des licences

Les conditions d’utilisation de ce logiciel associØ sont gØrØes par le module OpenVMS V1.2 License Management Facility.

Pour plus de dØtails sur l’utilitaire de gestion des licences, reportez-vous � la Description de Produit Logiciel Licence Management Facility OpenVMS (SPD 36.35).

SERVICES LOGICIELS

Compaq propose une vaste gamme d’options et de services logiciels. Pour plus d’informations, adressez-vous � votre reprØsentant Compaq local ou � votre partenaire Compaq.

GARANTIE DU LOGICIEL

Ce logiciel est fourni par Compaq assorti d’une garantie de 90 jours conformØment aux termes de la garantie Compaq applicables � l’achat de la licence.

Compaq et le logo Compaq sont enregistrØs au Bureau des marques et brevets des Etats-Unis d’AmØrique. Tru64 est une marque dØposØe de Compaq Information Technologies Group, L.P. aux Etats-Unis d’AmØrique et dans les autres pays. Microsoft et Windows NT sont des marques dØposØes de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d’AmØrique et dans les autres pays. Intel, Pentium et Intel Inside sont des marques dØposØes d’Intel Corporation aux Etats-Unis

Compaq Office Server for OpenVMS V6.0/FRAN˙ AIS SPD : 70.09.03

Avril 2001 14

d’AmØrique et dans les autres pays. UNIX est une marque dØposØe de The Open Group aux

Etats-Unis d’AmØrique et dans les autres pays.

Tous les autres noms de produit mentionnØs ciavant correspondront aux marques dØposØes des sociØtØs respectives.

Logiciel informatique confidentiel. Une licence

Compaq valide sera requise pour la dØtention, l’utilisation ou la copie du logiciel. ConformØment aux normes FAR 12.211 et 12.212, le gouvernement des Etats-Unis d’AmØrique dispose des licences relatives aux logiciels informatiques commerciaux, � la documentation du logiciel informatique et aux caractØristiques techniques des ØlØments commerciaux en vertu

de la licence commerciale standard du distributeur. Compaq ne pourra en aucun cas

Œtre tenu responsable des erreurs techniques ou d’Ødition contenues dans le prØsent document.

Les informations apparaissant dans ce document sont fournies "en l’Øtat" sans aucune garantie et sont sujettes � modification sans avis prØalable.

Les garanties des produits Compaq sont exprimØes expressØment dans les stipulations de la garantie limitØe accompagnant ces produits.

Le prØsent document ne pourra en aucun cas constituer une garantie supplØmentaire.

' 2001 Compaq Computer Corporation